**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ WYKONANIA I MONTAŻU WERTIKALI WEWNĘTRZNYCH ORAZ ŻALUZJI POZIOMYCH DLA MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH W WARSZAWIE ORAZ SIEDLCACH I CIECHANOWIE.**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wertikali pionowych oraz aluminiowych żaluzji poziomych w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie oraz w Oddziale Zamiejscowych w Siedlcach i w Ciechanowie.
2. Zamawiający zastrzega sobie aby przedmiot zamówienia posiadał następujące parametry:

WERTIKALE:

1. Wertikale wykonane z lameli pionowych, sterowane za pomocą mechanizmu ręcznego zawieszonych na obrotowych wieszakach przesuwających się w szynie wykonanej z aluminium. Mechanizm obsługi otwierania i zamykania lameli montowany z lewej lub prawej strony ( do ustalenia) lemele obracane łańcuszkiem kulkowym. Otwieranie i zamykanie za pomocą sznurka z obciążnikiem.
2. Wertikale powinny zaczynać się od 5-10 mm nad krawędzią parapetu.
3. Wertikale powinny być nowe i posiadać atest higieniczny.
4. Skład: poliester ( może być z domieszka bawełny lub włókna).
5. Kolor – jasny w Oddziałach Zamiejscowych ( do uzgodnienia) oraz ciemny w Warszawie.
6. Gramatura: 215g/m2.
7. Grubość: 0,40mm.
8. Przepuszczalność światła: nie więcej niż 31% .
9. Absorpcja: nie mniej niż 27% .
10. Odbicie: ok 42% .

ŻALUZJE:

1. Żaluzje poziome aluminiowe o szerokości paska poziomego 25 mm, sterowane łańcuszkiem lub pokrętłem.
2. Żaluzje powinny być nowe i posiadać atest higieniczny.
3. Kolor do ustalenia.
4. Zamawiający wskaże Wykonawcy dokładne miejsce montażu wertikali.
5. Wykonawca jest zobowiązany udzielić 24 miesięcznej gwarancji na zamontowany towar.

Poniżej wymiary:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **SIEDLCE** |  | szer. w cm | wys. w cm | cena jedn. brutto | ilość | Razem (5x6) |
| okno | żaluzje | 123 | 167 |  | 6 |  |
| okno | wertikale | 357 | 232 |  | 2 |  |
|  | Razem | | | | |  |
| **WARSZAWA** |  |  |  |  |  |  |
| okno | wertikale | 260 | 214 |  | 3 |  |
| okno | wertikale | 530 | 214 |  | 1 |  |
| przestrzeń między oknami | wertikale | 50 | 205 |  | 2 |  |
|  | Razem | | | | |  |
| **CIECHANÓW** |  |  |  |  |  |  |
| okno | wertikale | 136 | 182 |  | 2 |  |
| okno | wertikale | 134 | 182 |  | 2 |  |
| okno | wertikale | 128 | 182 |  | 2 |  |
| okno | wertikale | 128 | 182 |  | 2 |  |
| okno | wertikale | 180 | 182 |  | 2 |  |
|  | Razem | | | | |  |
| Razem |  | | | | |  |

Wszystkie wymiary są wymiarami orientacyjnymi i mogą się nieznacznie różnić od faktycznych, należy je sprawdzić przed wykonaniem prac.