**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wertikali pionowych w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.
2. Zamawiający zastrzega sobie aby przedmiot zamówienia posiadał następujące parametry:

WERTIKALE:

1. Wertikale wykonane z lameli pionowych, sterowane za pomocą mechanizmu ręcznego zawieszonych na obrotowych wieszakach przesuwających się w szynie wykonanej z aluminium. Mechanizm obsługi otwierania i zamykania lameli montowany z lewej lub prawej strony ( do ustalenia) lemele obracane łańcuszkiem kulkowym. Otwieranie i zamykanie za pomocą sznurka z obciążnikiem.
2. Wertikale powinny zaczynać się od 5-10 mm nad krawędzią parapetu.
3. Wertikale powinny być nowe i posiadać atest higieniczny.
4. Skład: poliester ( może być z domieszką bawełny lub włókna).
5. Kolor – jasny ( do uzgodnienia) .
6. Gramatura: ok. 200g/m2.
7. Grubość: ok. 0,35mm.
8. Przepuszczalność światła: nie więcej niż 31% .
9. Absorpcja: nie mniej niż 27% .
10. Odbicie: ok 42% .