Wydatek współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

**Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia**

**Dostawy 2 szt. klimatyzatorów do OZ Radom**

1. **Informacje podstawowe:**

Wykonawca w ramach zamówienia jest zobowiązany do wykonania dostawy 2 szt. klimatyzatorów do Oddziału Zamiejscowego w Radomiu ul. Kościuszki 5a.

1. **Szczegółowy zakres zamówienia**

**1.** Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 2 szt. klimatyzatorów naściennych typu „split” o mocy 5 KW i 3,5KW sterowanych pilotem z funkcją chłodzenia i grzania.

Klimatyzatory (jednostki wewnętrzne) winny być zamontowane w pomieszczeniach, zaś jednostki zewnętrzne na zewnątrz zgodnie z zaleceniami administratora budynku. Wykonanie montażu jednostek zewnętrznych i przewodów winno zapewniać odporność na warunki i czynniki atmosferyczne.

1. **Pozostałe wymagania.**
2. Zamawiający informuje, iż montaż odbywać się będzie w wykończonych pomieszczeniach. W związku z powyższym Wykonawca winien w ofercie wziąć pod uwagę takie wykonanie, aby stan techniczny i estetyczny pomieszczeń po montażu był nie gorszy niż przed jego realizacją.
3. Montaż jednostki zewnętrznej winien uwzględniać konieczność:

**a)** w/w mocowanie winno uwzględniać właściwą wytrzymałość i nośność elementów, połączeń i łączników celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania przy uwzględnieniu ciężaru klimatyzatora i elementów mocujących oraz wpływu czynników atmosferycznych(opady, oblodzenie, wiatr),

**b)** mocowanie winno być rozbieralne przy użyciu powszechnie stosowanych narzędzi ręcznych (klucze, wkrętaki etc.),

**c)** naprawy uszkodzonej elewacji (o ile taki fakt będzie miał miejsce) w sposób zapewniający stan techniczny i estetyczny nie gorszy niż przed montażem),

**d)** rozwiązania odprowadzenia skroplin w sposób eliminujący zawilgacanie ściany przez skropliny.

**3.** W ofercie należy przewidzieć wykonanie wszelkich instalacji wraz z zabezpieczeniem, odprowadzenie skroplin, izolacje, montaż obu jednostek w sposób trwały i estetyczny. Zamawiający wymaga, aby zminimalizować widoczność niezbędnych przewodów instalacyjnych (przewody elektryczne, odprowadzenie skroplin), a więc, np. na odcinkach poziomych prowadzić w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Prowadzenie przewodów na wykończonych powierzchniach przegród (tam, gdzie nie można poprowadzić w sposób ukryty, należy prowadzić w listwach koloru białego (rozwiązania systemowe uwzględniające wszelkie zmiany trasy przebiegu).

**4.** Wykonanie wszelkich czynności montażowych typu np. wiercenie, przekucia, zdejmowanie płyt sufitów podwieszanych etc., należy wykonywać z odpowiednim zabezpieczeniem, aby nie uszkodzić istniejących instalacji i nie zapylić elementów budowlanych oraz wyposażenia pomieszczeń.

W przypadku nie zachowania powyższego wymogu Zamawiający wstrzyma roboty z winy Wykonawcy. Wykonawca obowiązany jest do naprawy w sposób przywracający poprzedni stan techniczny i estetyczny wszelkich uszkodzeń powstałych z jego winy w trakcie realizacji zamówienia, a w przypadku uszkodzenia instalacji niskoprądowych – całościowej wymiany uszkodzonego okablowania.

**5.** Zamawiający wymaga(w ramach złożonej oferty):

**a)** Instrukcji obsługi i konserwacji urządzenia (w języku polskim),

**b)** 3-letniej gwarancji na dostarczony produkt (wraz z montażem), w tym na pojawienie się korozji elementów,

**c)** Zapewnienia serwis gwarancyjny (nieodpłatny), przy czym zgłoszona usterka musi być naprawiona w czasie nie dłuższym niż 24 godzin od chwili zgłoszenia(telefon, e-mail, pismo). W przypadku braku możliwości usunięcia usterki w zakładanym terminie wykonawca obowiązany jest w ciągu do 24 godzin dostarczyć i uruchomić (na własny koszt) urządzenie zastępcze pozwalające na klimatyzowanie pomieszczenia w zakresie, jakim umożliwiało je urządzenie objęte ofertą. W takim przypadku czas naprawy urządzenia wydłuża się do 72 godzin od chwili zgłoszenia, zaś w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

**6.** Wymaga się, aby montaż był zgodny z wymaganiami przepisów ppoż., bhp, Polskimi Normami, normami producenta, itp.

**7.** Zamawiający zaleca, aby oferent dokonał wizji lokalnej pomieszczeń i elementów budynkuw celu przeprowadzenia własnego oglądu i pomiarów.

1. **Założenia ogólne:**

* Termin realizacji: trzy tygodnie od daty podpisania umowy
* Miejsce realizacji: MJWPU - Oddział Zamiejscowy Radom ul. Kościuszki 5a.
* Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania czynności wynikających ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.